中山市第二人民医院
各类工作服、病人服、床上用品项目清单
	序号
	物资名称
	规格
	单位
	预估采购数
	备注

	1
	ICU 护士袍（浅蓝）
	冬装长袖（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	20
	　

	2
	ICU 护士袍（浅蓝）
	夏装短袖（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	3
	ICU 护士手术服套装（紫色）
	夏装短袖（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	20
	　

	4
	ICU 护士手术服套装（紫色）
	夏装长袖（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	5
	隔离衣
	蓝色/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	20
	　

	6
	隔离衣
	浅绿色/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	7
	工作服
	定制款/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	50
	含：夏礼服、毛衣、护士帽、头花、丝巾

	12
	护士套装(蓝)
	冬装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	20
	　

	13
	护士套装(蓝)
	夏装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	
	　

	14
	护士套装（浅绿色）
	冬装（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	
180
	　

	15
	护士套装（浅绿色）
	夏装（女）/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	
	　

	16
	护士套装(紫色)
	冬装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	120
	　

	17
	护士套装(紫色)
	夏装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码/刺绣
	套
	
	　

	18
	毛衣工作服
	宝蓝色/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	30
	　

	19
	毛衣工作服
	粉红色/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	20
	医技长袍
	冬装长袖(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	120
	　

	21
	医技长袍
	冬装长袖(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	22
	医技长袍
	夏装长袖(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	23
	医技长袍
	夏装长袖(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	24
	医生袍
	冬装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
300
	　

	25
	医生袍
	冬装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	26
	医生袍
	夏装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	27
	医生袍
	夏装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	件
	
	　

	28
	医生套装
	冬装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	300
	

	29
	医生套装
	冬装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	30
	医生套装
	夏装(男)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	31
	医生套装
	夏装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	32
	孕妇服
	蓝色护士套装/冬装/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	30
	　

	33
	孕妇服
	蓝色护士套装/夏装/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	34
	胃肠镜室洗手衣
	冬装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	30
	　

	35
	胃肠镜室洗手衣
	夏装(女)/S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	
	　

	36
	包布（双层）
	120*120
	张
	20
	　

	37
	盖布
	150*120
	张
	20
	　

	38
	药袋
	白色平布80*65带收口带
	个
	20
	　

	39
	被套（涤纱卡花布）
	210*150
	张
	200
	　

	40
	被套(工作人员用)
	粉红格(210*150)
	张
	50
	　

	41
	病人服
	蓝条布/ S/M/L/XL/2Xl/3XL码
	套
	500
	　

	42
	病人长袍
	　
	件
	30
	　

	43
	床单(工作人员用)
	粉红格(270*170)
	张
	50
	　

	44
	床单（涤纱卡花布）
	197*86
	张
	200
	　

	45
	橡胶中单
	200*90
	张
	30
	　

	46
	军被
	3kg
	张
	50
	　

	47
	约束带
	有棉约束带
	条
	20
	　

	48
	约束带（白色平布）
	33*13 带长220
	条
	20
	　

	49
	枕套（涤纱卡花布）
	78*48
	个
	200
200
	　

	50
	枕套(工作人员用)
	粉红格(78*48)
	个
	50
	　

	51
	枕芯
	70*40 1.6斤
	个
	50
	　

	52
	枕芯
	防水枕芯70*40 1.6斤
	个
	20
	　



1、医生/护士/工作服、裤、帽/夏装面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	66.5%聚酯纤维。33.5%棉（正负2%）
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	经向25tex，纬向24.5tex（正负2%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	经密431，纬密243（正负2%）
	

	4
	断裂强力
	经向1400N，纬向790N（正负2%）
	

	5
	PH值
	4.0--8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	未检出
	

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	未检出
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	


2、医生/护士/工作服/冬装面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	65%聚酯纤维。35%棉（正负2%）
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	经向（tex）13.2x2x纬向(tex)29.5（正负2%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	经密560，纬密283（正负2%）
	

	4
	断裂强力
	经向2000，纬向1100（正负2%）
	

	5
	PH值
	4.0--8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	≦75mg/kg
	

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	未检出
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	


5、隔离衣面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	100%纯棉
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	经向（tex）26.5×纬向（tex）26.5；（正负2%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	经密520，纬密196；（正负2%）
	

	4
	断裂强力
	经向1300，纬向400；（正负2%）
	

	5
	PH值
	4.0--8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	≦75mg/kg
	

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	未检出
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	


6、床上用品（病床被套/床单/中单/枕套面料）面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	100%纯棉
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	径向463根/10cm,纬向279根/10cm; （正负2%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	径向26.5tex.纬向R26.3tex；（正负2%）
	

	4
	断裂强力
	径向≥1000N，纬向≥550N；（正负2%）
	

	5
	PH值
	4.0—8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	≦75mg/kg
	

	7
	可分解致癌芳香胺染料
	未检出
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	


3、床上用品（病人服）面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	100%纯棉
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	经向（tex）27*纬向（tex）27.5（正负3%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	经密300， 纬密212.5 ；（正负3%）
	

	4
	断裂强力
	经向≥650N，纬向≥480N
	

	5
	PH值
	4.0—8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	未检出
	

	7
	克重（g/m2）
	≥151
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	


4、床上用品（涤纱卡花布）面料技术参数要求如下：
	序号
	内容
	技术参数要求
	备注

	1
	面料材质要求
	48%聚酯纤维 52%棉（正负3%）
	▲各单项面料技术参数的检测报告结果须在同一份检测报告内体现，该检测报告必须为2021年1月1日后由省级以上检测机构出具的检测报告。

	2
	纱支
	经向（tex）14.3*纬向（tex）14（正负3%）
	

	3
	织物密度（根/10cm）
	经密516.5， 纬密403 ；（正负3%）
	

	4
	断裂强力
	经向≥850N，纬向≥560N；
	

	5
	PH值
	4.0—8.5
	

	6
	甲醛含量（mg/kg)
	未检出
	

	7
	克重（g/m2）
	≥138
	

	8
	耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度
	≥4级
	




