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     一、项目名称：中山市第二人民医院新健康管理中心提质换新氛围营造及环境优化项目调研公告
二、项目预算：7.5万元
三、项目内容
围绕场地设计空间优化布局、就医环境升级、健康文化打造、导视系统完善、便民设施提升等方面，包含项目设计方案、广告物料制作、送货、安装等费用，制作明细和数量包括并不限于以下制作工艺、具体数量及要求。
	序号
	物料
	规格
	工艺及制作形式
	数量
	单位
	备注

	
1
	户外导视牌
	120*120cm
	镀锌钢骨架+1.2mm镀锌面板激光雕刻成型立体造型+烤汽车漆
	
1.44
	
㎡
	


	
2
	
户外导视牌
	70*200cm
	镀锌钢骨架,1.2镀锌面板激光雕刻成型,烤汽车漆,背面封板 ;正面立体logo+箭头+UV图文
	
2.8
	
㎡
	


	3
	形象玻璃贴
	260cm*290cm(h)*4/110cm*140cm(h)*4个
	具备防晒、隐私保护功能
	72.6
	㎡
	


	4
	形象玻璃贴
	(567+408+468+ 152)*147cm
	防晒
	23.4
	㎡
	

	
	
	
	局部氛围装饰贴,UV超透贴
	12.0
	㎡
	

	
5
	户外墙面文化包装
	LOGO:70cm/中
文字:38cm*6字
+28cm*6字/英
文:17cm*22字
+12cm*27字
	
304#不锈钢立体字+烤漆 +精工制作
	
1164.0
	cm
	

	
6
	户外墙面打底
	760*180cm
	镀锌钢机构骨架+4厘21C银拉丝户外铝塑板+制作安装
	13.7
	
㎡
	


	
7
	荣誉墙
	60*40cm
	304不锈钢蚀刻牌匾+制作+安装
	9.0
	幅
	

	8
	大门/过道玻 璃门防撞条
	750*12cm
	单透磨砂玻璃贴+UV图文+安装人工
	7.5
	m
	

	9
	台阶地贴
	550*12cm*4条
	户外地板膜UV背胶贴+
安装人工
	22.0
	m
	

	10
	文化墙
	300*268cm
	局部木底板+UV图文+亚克力标识+亚克力照片框架+制作安装
	1
	项
	

	
11
	
室内形象玻璃贴
	(11.6+16+13+4.3+12.3)*2.68m
	仿隐私单透磨砂玻璃贴+ 安装人工
	153.3
	㎡
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12
	室内背景墙(发光)
	LOGO:83cm/
中文字:53cm*6字/
英文:23cm*22字
	玫瑰金不锈钢精工立体字+背嵌透光亚克力板+内装暖光LED点光源
	907.0
	
cm
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13
	形象门牌
(双面)
	12cm*28cm
	双面三角机构,3厘双层进口有机玻璃,底层喷涂木纹漆,面层UV图文,工艺制作
	36.0
	
个
	


	
14
	洗手间(单面)
	20*13cm
	3厘双层进口有机玻璃,底层喷涂木纹漆,面层UV图文,工艺制作
	4.0
	
个
	


	15
	室内环境吊牌(双面)
	90cm*30cm
	18厘生态板+双面进口有机玻璃,底层喷涂木纹漆,面层UV图文,工艺制作
	1.0
	个
	


	16
	上墙集料
	60*90cm
	木纹色画框+透明有机玻 璃面板+PP海报(可换装)+夹板装裱+安装
	25.0
	幅
	

	17
	户外健康栏
	240cm*180cm
	[bookmark: _GoBack]两脚站立铁艺宣传栏+立体标题字
	2
	个
	



（注：以上报价需要包括设计、安装、制作、维护）
四、服务需求
1.安排一名固定工作人员与医院沟通协调设计、跟单、安装等项目相关内容，跟紧落实执行。
2.产品质量保证，不易脱落，无严重刺激性气味。
3.项目验收后两年内如出现脱落、灯光短路等非人为损坏需提供免费到院保修服务。
★五、项目完成时间
中标后，根据甲方需求，1个工作日内到场测量尺寸，3个工作日内提交项目方案初稿和效果图，7个工作日内完成沟通、修改、定稿等工作。定稿后15个工作日内完成项目物料制作、安装。
六、服务地点
中山市第二人民医院新健康管理中心
七、保修期
自项目验收合格之日起，保修期不少于2年。
八、付款方式
1.按要求提供详细清单和相关票据，根据实际完成的具体项目清单据实结算，发票收款账户需要与合同上的一致。
2.整个项目完成后，供应商提供完成项目实体照片作为结算验收依据。
3.自服务验收合格之日起60个工作日内以银行转账的方式一次性付清合同款项。
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